{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"merged":[[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件："]
["2017年度陕西省建设领域推广应用新技术与产品目录"]
["序号","产品或\n技术名称","简介","执行标准","适用范围","咨询单位"]
[1,"标准化木塑复合附框","一种以PVC、木纤维与碳酸钙等材料制造成、在墙体浇筑或者砌筑时预埋安设的门窗部件，可有效提高门窗的防渗、节能、抵抗变形等性能，进行门窗的标准化批量生产。","《居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》（DGJ32/J157-2013）、《标准化建筑外窗系统附框应用技术导则》（Q/321202PDF001-2015）","民用建筑内外窗安装","上海为旭新能源科技有限公司陕西分公司"]
[2,"HB自保温混凝土复合砌块","以普通混凝土小型空心砌块为载体，填充保温材料，制成的一种热工性能符合建筑节能设计标准的复合型产品。","中华人民共和国建筑工业行业标准》（JG/T407-2013)","工业与民用建筑填充墙体","陕西建木环保建材有限公司"]
[3,"蒸压砂加气混凝土板（ALC)","以硅砂、石灰、水泥、石膏等为主要原料，配置不同数量经防腐处理的钢筋网片，经高温高压、蒸压养护制成的一种轻质多板材。","\n《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2008）","工业与民用建筑","西安沪达新型建材有限公司"]
[4,"GY建筑用绝热（保温隔热）涂料","一种以丙烯酸树脂与钛白粉等材料为原料，具有隔热功能及保温性能的新型涂料","《贵州广毅节能环保科技有限公司企业标准》（Q/GY01-2014)\n《GY建筑用绝热（保温隔墙）涂料应用技术导则》（建科验字【2016】第202号）","工业建筑，民用建筑的试点工程","陕西美盛泰智能科技工程有限责任公司"]
[5,"分布式能源互联绿色系统集成技术","针对供水、污水处理、供暖、供冷及供热、市政照明、固废处理等用能需求，按照多能互补、集成优化的方式和分布式能源智能综合利用一体化方案，提供涵盖供给侧、需求侧的能源资源自循环、自供给等能源技术。","《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）\n《燃气冷热电三联供技术规程》（CJJ145-2010）\n《太阳能供热采暖工程技术规范》（GB50495-2009）\n《室外排水设计规范》（GB50014－2006）等","商业、工业园区、学校等能源集约节约利用","西安陕鼓股份有限公司\n"]
[6,"MPU白色聚氨酯防水涂料","一种以异氰酸酯、聚醚多元醇为基本成分、涂覆于防水基层后可形成坚韧、柔软、无接缝防水胶膜的防水涂料。","《聚氨酯防水涂料》（GB/T 19250-2013）","建筑地下室底板、地下工程等防水","陕西金凯伦建筑工程有限公司"]
[7,"欧罗朗绿色环保防水材料","一种以特制沥青、苯乙烯、丁二烯、自粘胶等为原材料、采用原生态环保配方，具有耐压性能好、耐低温、施工安全特点的防水系列材料（产品型号：EL1000、EL2000、EL3000、EL5000、EL6000、EL8000）","《欧罗朗改性沥青防水卷材》（Q/JH 002-2016）\n《欧罗朗非固化橡胶沥青防水涂料》（Q/JH 001-2016）\n      ","地下室、屋面、管廊等防水防潮","西安欧亿石油化工有限公司"]
[8,"装配式混凝土结构部品构件","\n采用工厂化生产，具有批量化、精细化、规格多样等特点，满足装配式混凝土结构建筑建设需求的产品。","《装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》（DBJ61/T118）\n《装配式混凝土结构施工工艺标准》（DBJ61/T124）\n《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T 51231）\n《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ1）\n《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666）","民用或公用建筑抗震设防烈度8度及8度以下的低中高层装配式混凝土框架、剪力墙结构建筑及综合管廊等工程","陕西建工新型建材有限公司"]
[9,"全装配式村镇民居类复合墙结构体系","一种以预制生态复合墙板和混凝土现浇边缘连接构件（竖向边缘构件、连接柱和约束暗梁）及现浇或叠合板装配整浇方式，集工厂设计与制造、现场标准化安装施工一体化房屋建造技术。","\n陕西工程建设标准《装配式复合墙结构技术规程》（DBJ61/T94-2015）","低层、多层、小高层的居住建筑","三原矩阵住宅工业有限公司"]
[10,"水泥冷再生混合料","一种利用需要翻修或者废弃的旧沥青混合料，回收、破碎及筛分，再与新集料、沥青等材料适当配比的沥青再生利用技术。","《公路沥青路面再生技术规范》（JTG F41-2008\n《公路路）面基层施工技术规范》（JTJ 034-2000）\n《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007）\n《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）\n《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）","用于各等级公路及城市道路的坑槽修补、面层或基层铺筑。","西安市政道桥建设有限公司"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}